Změna **Doporučení SÚJB DR-RO-5.5(Rev.0.0) - Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu**

S účinností od 1.4.2020 se text prvního odstavce kapitoly **4.1.3 Prohlídka pracoviště a výběr měřicích míst** se upravuje takto:

Provedení měření OAR a hodnocení jeho výsledků je vázáno na prohlídku pracoviště. Prohlídka pracoviště nemusí být vykonána při prvním měření prováděném na pracovištích

* podle § 96 odst. 1 písm. a) zákona, pokud se jedná o pracoviště v podzemí budovy (např. kanceláře, dílny, restaurace a jiné provozovny v podzemních podlažích budovy), a
* podle § 96 odst. 1 písm. c) zákona,

a to za předpokladu, že provozovatel uvedeného pracoviště poskytne držiteli povolení vykonávajícímu měření dostatečné údaje (viz níže) pro výběr měřicích míst na pracovišti a pro hodnocení výsledků OAR, které budou získány prvním měřením OAR. V těchto případech může výběr měřicích míst a distribuci i sběr detektorů pro měření časového integrálu OAR po dobu jednoho roku zajistit držitel povolení provádějící první měření korespondenčním způsobem.

Při využití korespondenčního způsobu zajistí držitel povolení od provozovatele pracoviště poskytnutí nejméně těchto údajů:

* identifikaci budovy, v níž se pracoviště nachází,
* identifikaci provozovatele pracoviště,
* popis budovy, v níž se pracoviště nachází, vč. způsobu užívání částí budovy, které nejsou součástí měřeného pracoviště,
* plán přízemního a podzemních podlaží budovy, v němž je vyznačeno měřené pracoviště, jednoznačně pojmenovány všechny jeho místnosti, uvedeno, zda jsou používány jako pracoviště, a v němž jsou vyznačena jednotlivá pracovní místa,
* popis pracovního režimu na pracovišti, údaje o počtu pracovníků, jejich pracovním zařazení, pracovní době a charakteru práce,
* údaje o větracích podmínkách (např. o větrání okny, nucené ventilaci, klimatizace, o používání čističky vzduchu) a způsobu vytápění budovy.

Informaci o tom, že byl použit korespondenční způsob, uvede držitel povolení o protokolu o měření. Podklady s údaji poskytnutými provozovatelem pracoviště jsou součástí pracovní dokumentace vedené držitelem povolení a držitel povolení je archivuje společně s protokolem o prvním měření.